# Các thao tác yêu cầu khi sử dụng JIG nạp test

## Cài đặt server cho JIG TEST

### Cấu hình IP của máy tính đang cài đặt server test

* Bật CMD
* Gõ lệnh **ipconfig** để lấy IP

Text

Description automatically generated

### Cài đặt địa chỉ server cho jig

* Cắm USB nối giữa máy tính và jig
* Máy tính sẽ hiện ổ đĩa BSAFE JIG
* Chỉnh sửa file ip\_local.txt

Text

Description automatically generated

* Nội dung chỉnh sửa : nhập vào IP đã lấy được ở các bước trên

Graphical user interface, Word

Description automatically generated with medium confidence

# Kiểm tra firmware trong jig nạp

### Đảm bảo có tất cả các file được khoanh đỏ có trong JIG nạp

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

# Qui trình nạp code

* Đưa mạch vào jig
* Ấn nút nạp trên mạch
* Chờ thông tin hiển thị trên màn hình LCD

# Qui trình thao tác chạy chương trình test

* Đưa mạch vào JIG
* Ấn nút test
* Đảm bảo cung cấp đầy đủ SIM, anten 4G, mạng LAN, pin sạc cho mạch MAIN.
* Đảm bảo dây LAN cho JIG